Revit导出插件使用说明

1. 下载导出插件
下载后解压可以得到如下文件结构
BOSRevitExplore
├─2015
│  └─BOSRevitExplore.dll
├─2016
│  └─BOSRevitExplore.dll
├─2017
│  └─BOSRevitExplore.dll
├─2018
│  └─BOSRevitExplore.dll
├─2019
│  └─BOSRevitExplore.dll
├─2020
│  └─BOSRevitExplore.dll
├─2021
│  └─BOSRevitExplore.dll
├─2022
│  └─BOSRevitExplore.dll
├─BOSRevitExploreLoader.dll
├─BOSRevitExplore.addin
└─Revit导出插件使用说明.txt

2. 部署插件
Setp 1 : 拷贝根目录下的.dll文件、.addin文件及Revit版本号对应文件夹下的.dll文件  
Setp 2 : 进入Revit的插件加载目录 C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\Revit[版本]\  
Setp 3 : 将之前拷贝的文件粘贴在Revit插件加载目录下  
Setp 4 : 启动Revit，在顶部菜单选择 附加模块 即可看到BOSRevitExplore面板  
 在Revit 2017及以上的版本中加载插件时Revit会提示 无法验证该附加模块的发布者 ，名称为 BOS3D Revit Explore Tools ，此时选择 总是载入 即可。

3. 运行插件
3.1 本地导出运行插件
Setp 1 : 在Revit中打开待导出的rvt文件  
Setp 2 : 切换至三维视图  
Setp 3 : 在附件模块下找到本地导出模块，点击模块会弹出导出窗口  
Setp 4 : 在弹出的窗口中对模型名称、导出参数、导出路径（存放路径）进行编辑和选择后，点击“导出”
Setp 5 : 之后弹出确认导出窗口，确认信息无误后点击“确认”，随后等待导出（会显示导出步骤及进度提示）  
Setp 6 : 导出成功后会展示导出的实体数、三角面数等统计信息，点击“好的”结束本次操作  
注意事项：在导出参数配置中勾选“导出视图”（仅支持2019及以上的Revit版本）或点击对应图标后，可以对dwg平面图导出进行设置。

3.2 解析入库运行插件
Setp 1 : 在Revit中打开待导出的rvt文件  
Setp 2 : 切换至三维视图  
Setp 3 : 在附件模块下找到解析入库模块，点击模块会弹出解析入库窗口  
Setp 4 : 在弹出的窗口中输入BOS的应用key、用户名/手机号、密码后，点击“登录”
（在弹出的窗口右下角中可以对环境进行配置，默认的是BOS生产环境地址）
Setp 5 : 在弹出的窗口中对模型名称、导出参数进行编辑和选择后，点击“导出”
（点击“显示导出记录”可以查看已经入库的模型记录及状态）
Setp 6 : 之后弹出确认导出窗口，确认信息无误后点击“确认”，随后等待导出（会显示导出步骤及进度提示）  
Setp 7 : 导出成功后会展示导出的实体数、三角面数等统计信息，点击“好的”结束本次操作  
注意事项：在导出参数配置中勾选“导出视图”（仅支持2019及以上的Revit版本）或点击对应图标后，可以对dwg平面图导出进行设置。

4. 数据完整性
4.1. 程序导出完成后会提示共计导出的实体数量及相关统计。

4.2. Revit视图设置会影响导出实体的数量。  
   a. 部分构件只有在精细模式下才会被导出(如管道、喷淋设备等)。如需导出这些构件请将revit视图设置为精细模式  
   b. 只有三维视图中显示的构件才会被导出。  

5. 问题
5.1. 如何设置插件导出时使用的视觉样式  
插件在导出时会根据当前视图的视觉样式设置构件的视觉样式。  
在真实模式下导出真实模式对应的颜色，其他模式下导出着色模式对应的颜色；  

6.配置要求
6.1最低：入门级配置
操作系统
MicrosoftWindows10 64位
· Windows 10企业版
· Windows 10专业版
注意：支持MicrosoftWindows7SP1 64位，Enterprise，Ultimate和Professional，但不建议使用。
CPU类型
采用SSE2技术的单核或多核Intel，Xeon或i-Series处理器或AMD等效处理器。推荐最高价格的CPU速度等级。
Autodesk Revit软件产品将为多个任务使用多个内核。
内存
8 GB RAM
· 通常对于单个模型的典型编辑会话来说足够，磁盘上最多大约100 MB。此估算基于内部测试和客户报告。各个模型在使用计算机资源和性能特征方面会有所不同。
视频适配器
具有Shader Model 3的支持DirectX11的图形卡
磁盘空间
30 GB可用磁盘空间

6.2中级:用于应对大部分情况
操作系统
MicrosoftWindows10 64位
· Windows 10企业版
· Windows 10专业版
CPU类型
多核英特尔至强，或i系列处理器或与SSE2技术等效的AMD。推荐最高价格的CPU速度等级。
AutodeskRevit软件产品将为多个任务使用多个内核。
内存
16 GB RAM
· 通常对于单个模型的典型编辑会话而言足够，磁盘上最多约300 MB。此估算基于内部测试和客户报告。各个模型在使用计算机资源和性能特征方面会有所不同。
视频适配器
具有Shader Model 5的DirectX 11显卡
磁盘空间
30 GB可用磁盘空间 

6.3高级：用于大型复杂模型
操作系统
MicrosoftWindows10 64位
· Windows 10企业版
· Windows 10专业版
CPU类型
多核Intel Xeon，或i-Series处理器或AMD等效的SSE2技术。推荐最高价格的CPU速度等级。
Autodesk Revit软件产品将使用多个内核执行许多任务。
内存
32 GB RAM
· 对于单个模型的典型编辑会话而言，通常足以在磁盘上达到大约700 MB。此估算基于内部测试和客户报告。各个模型在使用计算机资源和性能特征方面会有所不同。
视频适配器
具有Shader Model 5的DirectX 11显卡
磁盘空间
· 30 GB可用磁盘空间
· 10,000+ RPM HardDrive（用于Point Cloud交互）或固态硬盘

用于许可证注册和必备组件下载的Internet连接